[bookmark: _GoBack]Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (АТ «ОТКЕ») 
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ -  03357671
Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 14000, м. Чернігів вул. Реміснича, 55б. Тел. (0462) 77-43-24, E-mail: office.otke@ukr.net.
Місце знаходження об’єкта/ промислового майданчика: вул. Чернігівська, 5-А, м. Бахмач, Ніжинський район, Чернігівська область, 16500.
Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу для існуючого об’єкту.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля
Основною діяльністю АТ «ОТКЕ» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
На території котельні розташовані три газових котли КОЛВІ – 650  (0,756 МВт), а на території котельні встановлений дизель-генератор AKSA APD 110 A (88 кВт*год). Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ст. 3 п.2 пп.2 об’єкти, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме:  «…теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива…». 
Загальна теплова потужність котельні становить 2,268 МВт та електрична потужність 0,088 МВт (менше 50 МВт), об’єкт оцінці впливу на довкілля не підлягає. Процедура ОВД не проводилася.


Перелік та опис виробництв, виробничих процесів, технологічних процесів, технологічного устаткування
Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті
Продукція (готова продукція та напівфабрикати, які відпускає підприємство споживачам)
Таблиця 1
	№ з/п
	Вид продукції
	Річний випуск 

	1
	2
	3

	1
	Теплова енергія
	2868,980 Гкал

	2
	Електрична енергія
	21120 кВт*год



Матеріальний баланс
Таблиця 2
	№ з/п
	Вхід
	Вихід

	
	Найменування речовини/сировини
	Кількість
(т)
	Найменування речовини/сировини
	Кількість,
(т)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Виробництво теплової енергії

	1
	Природний газ
	268,410
	Теплова енергія
	2868,980

	2
	Азот (N2)
	0,392
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)
	1,020

	3
	Кисень (O2)
	542,216
	Оксид вуглецю
	3,003

	4
	
	
	Метан
	0,012

	5
	
	
	Азоту (1) оксид [N2O]
	0,001

	6
	
	
	Вуглецю діоксид
	742,761

	7
	
	
	Ртуть металічна (Hg)
	0,000001

	8
	
	
	Водяна пара
	64,221

	
	Всього
	811,018
	Всього
	811,018

	
	Виробництво електричної енергії

	9
	Дизельне паливо
	4,692
	Електрична енергія
	21120 кВт*год

	10
	Азот (N2)
	0,077
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)
	0,200

	11
	Кисень (O2)
	10,714
	Оксид вуглецю
	0,008

	
	
	
	Ангідрид сірчистий
	0,018

	
	
	
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)/ Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,01

	
	
	
	Метан
	0,001

	
	
	
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
	0,0005

	
	
	
	Азоту (1) оксид [N2O]
	0,0005

	
	
	
	Вуглецю діоксид
	14,677

	
	
	
	Водяна пара
	0,568

	
	Всього
	15,483
	Всього
	15,483



Перелік та опис виробництв

Основною діяльністю АТ «ОТКЕ» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Виробництво теплової енергії відбувається за рахунок згорання палива у топках котлів. Котельня працює лише у опалювальний сезон, і слугує задля виробництва та постачання теплової енергії і надання послуг з централізованого теплопостачання споживачам різних категорій.
Виробництво теплової енергії відбувається за рахунок згорання палива у топках котлів.
У котельні, у приміщенні встановлено три газових  котли марки КОЛВІ – 650, потужністю 0,756 МВт кожний, паливом є природний газ. У піковий момент котельня може працювати із максимальною кількістю задіяних котлів – 3 шт., а навантаження на кожний з них складає  100%, Річна кількість спожитого природного газу – 345,577 тис. м3.
Кожний газовий котел оснащений по одному газоходу, діаметром - 0,340 м. кожний , по яких відбувається виведення продуктів горіння, які далі поєднуються в один спільний боров, який виводиться на зовні та з’єднується із загальною димовою трубою, що розташована на території котельні.
Викид забруднюючих речовин від усіх котлів відбувається у одну загальну трубу, діаметром -0,850 м., висота - 42 м..
Забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту), оксид вуглецю, метан, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), азоту (1) оксид [N2O], вуглецю діоксид, ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть). Джерела викиду організовані №1. 
Щорічно перед початком роботи котельні (перед опалювальним сезоном), за технологічним регламентом, для витіснення залишків повітря з газопроводу та повне заповнення його природним газом відбувається продувка газопроводу та газоходів котлів, що спричиняє залповий викид метану через скидні свічки – 2 шт., перша, перед котлами, а друга, об’єднує три свічки, що виходять від кожного з котлів КОЛВІ – 650, (джерела №2,3). Визначення величин викидів здійснено розрахунковим методом, прямі інструментальні виміри не проводилися. Конструкція та параметри джерел викиду (скидні свічки природного газу) унеможливлює проведення інструментальних замірів згідно вимог ДСТУ 8725:2017, ДСТУ 8758:2017, КНД 211.2.3.063-98.
Також, на території котельні, на відкритому просторі, розташовується дизельний генератор  AKSA APD 110 A (потужність - 88 кВт) має одну вихлопну трубу. Він слугує резервним джерелом утворення електричної енергії, необхідної для роботи котельні. Годинна витрата палива при 100% навантаженні становить 23 л.. Річна витрата палива – 5520 л. Річна кількість часу – 240 год.. Забруднюючі речовини, які викидаються в атмосферне повітря - оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту), оксид вуглецю, оксид сірки, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС), речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, метан, оксид діазоту, двоокис вуглецю. Джерело викиду організоване №4. Точки відбору проб не відповідають ДСТУ 8812:2018  та КНД 211.2.3.063-98, лабораторні виміри не проводились, в матеріалах звіту використовуються розрахункові дані.
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Відомості щодо технологічного устаткування

	№
	Технологічне устаткування
	Режим роботи устаткування
	Продуктивність устаткування:

проектна
фактична
	Баланс часу
роботи
год/рік
	Термін введення в експлуатацію на підприєм-стві, рік
	Нормативний строк амортизації, років
	Дата прове
дення останньої реконст
рукції (модернізації
	Зміна показни-ків внаслі-док реконст-рукції

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Котел 
КОЛВІ – 650 №1
	Опалювальний сезон
	0,756 МВт
0,756 МВт
	4416
	2009
	10
	-
	-

	2
	Котел 
КОЛВІ – 650 №2
	Опалювальний сезон
	0,756 МВт
0,756 МВт
	4416
	2009
	10
	-
	-

	3
	Котел 
КОЛВІ – 650 №3
	Опалювальний сезон
	0,756 МВт
0,756 МВт
	4416
	2009
	10
	-
	-

	4
	Дизельний генератор AKSA APD 110 A
	Аварійні ситуації
	88 кВт*год
88 кВт*год
	240
	2025
	10
	-
	-



Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
       Таблиця 6.1
	№ з/п
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)
	Потенційний обсяг викидів (т/рік)
	Порогові знач. потенц. викидів для взяття на держ. облік (т/рік)

	
	код
	найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000001
	0,000001
	0,0003

	2
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
	0,0005
	0,0005
	3,0

	3
	04000
	Сполуки азоту
	1,222
	1,222
	-

	4
	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)
	1,220
	1,220
	1,0

	5
	04002
	Азоту (1) оксид [N2O]
	0,002
	0,002
	0,1

	6
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,018
	0,018
	2,0

	7
	05001
	Сірки діоксид
	0,018
	0,018
	1,5

	8
	06000
	Оксид вуглецю
	3,011
	3,011
	1,5

	9
	07000
	Вуглецю діоксид
	757,438
	757,438
	500

	10
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки
	0,010
	0,010
	1,5

	11
	12000
	Метан
	0,013
	0,013
	10,0

	Всього по підприємству (з урахуванням парникових газів)
	761,7125
	761,7125
	-

	Найбільш поширені і небезпечні забруднюючі речовини

	1
	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000001
	0,000001
	0,0003

	2
	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
	0,0005
	0,0005
	3,0

	3
	04000
	Сполуки азоту
	1,220
	1,220
	-

	4
	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)
	1,220
	1,220
	1,0

	5
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,018
	0,018
	2,0

	6
	05001
	Сірки діоксид
	0,018
	0,018
	1,5

	7
	06000
	Оксид вуглецю
	3,011
	3,011
	1,5

	8
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки
	0,010
	0,010
	1,5

	9
	12000
	Метан
	0,013
	0,013
	10,0

	Всього:
	4,2725
	4,2725
	-



Продовження табл. 6.1
	Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об’єкта

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всього:
	-
	-
	-

	Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст

	1
	07000
	Вуглецю діоксид
	757,438
	757,438
	500

	2
	04000
	Сполуки азоту
	0,002
	0,002
	-

	3
	04002
	Азоту (1) оксид [N2O]
	0,002
	0,002
	0,1

	Всього:
	757,440
	757,440
	



Характеристика устаткування очистки газів
Таблиця 6.4
	Номер джерела
викиду
	Наймену
вання  ГОУ
	Забруднюючі речовини, 
за якими проводиться газоочистка
	Cтупень
очищення
	Назва 
та тип 
установки 
очистки
 газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу, %

	
	
	CAS N/CAS
	код
	наймену
вання
	
	
	об’ємна витрата газопило
вого 
потоку, 
 м3 /с
	масова концентрація, мг/м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата газопило
вого 
потоку, 
м3 /с
	масова концентра
ція,  мг/м3
	масова витрата, г/с
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Устаткування очистки газів відсутнє





Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від промислового майданчика
Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин та груп речовин в атмосферне повітря від джерел викидів, що розміщенні на території підприємства приведенні в таблиці 6.7, а потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) підприємства приведенні в таблиці 6.8.

Сумарні потенційні обсяги
викидів забруднюючих речовин та груп речовин
 в атмосферне повітря від підприємства
Таблиця 6.7
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн,
з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	07000
	Вуглецю діоксид
	757,438

	00000
	Усього для об’єкта
	4,2745

	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000001

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
	0,0005

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)
	1,220

	04002
	Азоту (1) оксид [N2O]
	0,002

	05001
	Сірки діоксид
	0,018

	06000
	Оксид вуглецю
	3,011

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки
	0,010

	12000
	Метан
	0,013




Потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від виробничих та технологічних   процесів, технологічного устаткування (установок)
Таблиця 6.8
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн,
з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	1.A.4.a.i.  Мале спалювання.
Код   020103 Комерційні/інституційні - Установки для спалювання <50 МВт

	07000
	Вуглецю діоксид
	742,761

	04002
	Азоту (1) оксид [N2O]
	0,001

	00000
	Усього для об’єкта
	4,035

	01007
	Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
	0,000001

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)
	1,020

	06000
	Оксид вуглецю
	3,003

	12000
	Метан
	0,012

	1.B.2.b Природній газ. 
Код 050601 Трубопроводи

	00000
	Усього для об’єкта
	0,0001

	12000
	Метан
	0,0001

	1.A.4.a.i Мале спалювання.
Код 020105 Стаціонарні двигуни

	07000
	Вуглецю діоксид
	14,677

	04002
	Азоту (1) оксид [N2O]
	0,0005

	00000
	Усього для об’єкта
	0,2375

	03000
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
	0,0005

	04001
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)
	0,200

	06000
	Оксид вуглецю
	0,008

	05001
	Сірки діоксид
	0,018

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки
	0,01

	12000
	Метан
	0,001






Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин.
Не передбачаються.

Заходи щодо запобігання перевищенню  встановлених  нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва
Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва представленні у розділі 12 “Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди”. При дотриманні вимог техніки безпеки та умов, викладених у розділі  викиди забруднюючих речовин підприємством не будуть перевищувати встановлені нормативи граничнодопустимих викидів.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових  викидів  забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Не передбачаються.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності,  пов’язаної  з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря,  та приведення місця діяльності у задовільний стан.
Не передбачаються.

Заходи щодо   охорони   атмосферного   повітря   на   випадок виникнення  надзвичайних  ситуацій  техногенного   та   природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря.

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення  надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації розробляється для об’єктів, які згідно законодавства віднесені до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу. АТ «ОТКЕ»  не включений до Державного електронного реєстру об’єктів підвищеної небезпеки, заходи не розроблялись.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах
Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюється відповідно до вимог Методичних вказівок "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях" (РД 52.04.52-85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01.12.86, для об'єктів які розташовані в населених пунктах, де Державною гідрометеорологічною службою України проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.
Підприємство АТ «ОТКЕ»  не включене до переліку підприємств, які повинні оповіщатися про несприятливі метеорологічні умови Державною гідрометеорологічною службою України в населених пунктах, де проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин
Таблиця 15.8 (10.1)
	Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Термін виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю,
тис. грн.
	Очікуване зменшення викидів забруд-нюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Відсутні



Перевищення нормативів викидів відсутнє, заходи не розроблялись

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів
Основні джерела викиду відсутні.
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів
Таблиця 9.2
Номери джерел викидів: 1	(Димова труба)
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, 
мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, 
мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються  наступні величини масової витрати, грамів на секунду:
	- для Оксидів азоту ((оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)
	0,216174

	- для Оксиду вуглецю 
	0,635811

	- для Ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть)
	0,0000003


починаючи з дати отримання дозволу на викиди	

Номери джерел викидів: 2	(Свічка)
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, 
мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, 
мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються  наступні величини масової витрати, грамів на секунду:
	- для Метану 
	0,019418


починаючи з дати отримання дозволу на викиди	
	
Номери джерел викидів: 3	(Свічка)
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, 
мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, 
мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4


Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються  наступні величини масової витрати, грамів на секунду:
	- для Метану 
	0,017260


починаючи з дати отримання дозволу на викиди	





Номери джерел викидів: 4(Димова труба)
	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, 
мг/м3
	Затверджений гранично допустимий викид, 
мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4


Для речовин, на які не встановлені нормативи гранично допустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються  такі величини масової витрати, грамів на секунду:
	- для Оксидів азоту ((оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту)
	0,231450

	- для Оксиду вуглецю 
	0,009258

	- для Ангідриду сірчистого
	0,021288

	- для Речовин у вигляді суспендованих твердих частинок
	0,000543

	- для Метану 
	0,000694

	- для Неметанових летких органічних сполук (НМЛОС)/Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,011573


починаючи з дати отримання дозволу на викиди		


Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання
Таблиця 16.8 (9.3)
	Джерело утворення
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація забрудню-ючих речовин, мг/м3
	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид мг/м3
	Строк досягнення затвердженого значення граничнодопустимого викиду

	Найменування, марка, вид палива
	Номер
	Код
	Найменування
	
	Поточ-ний
	Перспектив-ний
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Окремі типи обладнання відсутні



Дозволені обсяги  залпових викидів
Таблиця 16.9 (9.5)
	Номер
джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація
мг / м3
	Потужність викиду
	Періодичність раз/рік
	Тривалість
викиду
c, хв., год.
	Річна величина залпових викидів
т / рік

	
	код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2
	74-82-8/
12000
	Метан
	Залп
	0,019418
	0,069905
	1
	30 хв.
	0,000035

	3
	74-82-8/
12000
	Метан
	Залп
	0,017260
	0,062136
	1
	30 хв.
	0,00003



Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря
Оцінка впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даними, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень.
Відповідно до «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 р. під № 173, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24.07.1996 р. за № 379/1404 та з останніми змінами і доповненнями від 07.03.2019: 
Для топкових та котелень згідно "Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів України", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. №173 санітарно – захисна зона не встановлюється, ступінь впливу об’єкта на стан атмосферного повітря визначається за результатами розрахунків розсіювання на межі об’єктів впливу (житлової забудови). 
Загальний розмір СЗЗ для всього виробництва визначається шляхом інтегрованого поєднання вищезазначених СЗЗ для всіх структурних  підрозділів підприємства з урахуванням їх взаєморозміщення на проммайданчику. 
[bookmark: _Hlk506975417] Найближчий об’єкт впливу (житлова забудова) від джерела викиду №1 (Димова труба котельні):
- знаходиться Бахмацький дошкільний навчальний заклад на відстані 42 м.,у південному напрямку вул. Олега Мартинова, 2;
- знаходиться на відстані 30 м. ,у південному напрямку вул. вул. Чернігівська, 5;
- знаходиться на відстані 43 м,у південно-східному напрямку вул. Марії Заньковецької , 17;
- знаходиться на відстані 40 м,у східному напрямку вул. Марії Заньковецької , 15;
Гігієнічним критерієм для визначення граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу є відповідність їх розрахункових концентрацій на межі нормативної або фактичної СЗЗ гігієнічним нормативам. 
Так як нормативний розмір СЗЗ від джерел забруднення по відношенню до житлової забудови витриманий, то оцінка впливу викидів забруднюючих речовин від викидів майданчика на стан забруднення атмосферного повітря здійснюється за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі нормативної СЗЗ.
В роботі виконаний розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі програмою Еол 2000 версія 4.0, котра рекомендована для використання Міністерством охорони навколишнього природного середовища України(2464/19/4-10 від 15.03.2006).
Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на ЕОЛ проводяться на існуючий період. 
	За даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на майданчику АТ «ОТКЕ» виявлено:
· перевищень ГДК в районі впливу майданчика не виявлено; 
· максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин в районі впливу майданчика із врахуванням фонових значень при найбільш несприятливих метеорологічних умовах не перевищує 1 ГДК від джерел викидів. 
Таким чином, можна зробити висновок, що при роботі майданчика АТ «ОТКЕ»  на межі нормативної СЗЗ та на межі житлової забудови не будуть створюватись наднормативні значення граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин, що забезпечує дотримання санітарного законодавства та відповідає вимогам Державних санітарних правил охорони атмосферного повітря населених місць.

Пропозиції щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 До викидів забруднюючих речовин.
1.1.1  Не для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу.
1.1.2 Первинна звітна документація, що стосується стаціонарних джерел, які справляють шкідливий вплив, роботи установок очищення газів, виконання заходів, пов'язаних із зменшенням обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ведеться за встановленою формою. На підставі зазначеної документації складається державна статистична звітність, яка в установленому порядку надається територіальним органам Держстату за місцезнаходженням підприємства.
1.1.3  До викидів забруднюючих речовин від неорганизованих джерел: потужність викидів не повинна перевищувати дані, які наведені в таблиці 6.6 Документів, у яких обгрунтовуються обсяги викидів.

1.2 До технологічного процесу
1.2.1  Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
1.2.2  Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища.
1.2.3  Сировина, паливо, допоміжні матеріали, що використовуються на виробництві повинні відповідати паспортним та проектним даним обладнання. 
1.2.4  Для забезпечення оптимальних режимів роботи керуватися відповідними технологічними інструкціями та регламентами
1.2.5  Сировина та матеріали, що використовується на підприємстві повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки сировину, паливо і матеріали, що закладені технологічними інструкціями та регламентами. Паливо – природний газ, дизельне паливо.
1.2.6  Дотримуватись вимог та параметрів ведення технологічних процесів окремо по етапам і процесам взагалі.
1.2.7  Дотримуватись витрат матеріалів та енергоресурсів на кожному етапі технологічного процесу та процесі взагалі.
1.2.8  Суб’єкт господарювання повинен забезпечувати комплексну механізацію та автоматизацію технологічних процесів.

1.3 До обладнання та споруд
1.3.1  Технологічне обладнання повинно працювати в оптимальному режимі згідно паспортних даних (проектних норм, норм технологічного регламенту, інших режимно-технологічних документів).
1.3.2  Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування виробництва повинні бути у працюючому стані та мати свідоцтво про державну повірку.
1.3.3  Не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контрольно-вимірювальними приладами.
1.3.5 Технологічне обладнання підприємства повинно бути у належному стані з метою запобігання наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферу.
1.3.6  Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.
1.3.7  Необхідно проводити плановий огляд паливовикористовуючих приладів і мереж службою експлуатації за затвердженими графіками

1.4 До очистки газопилового потоку
1.4.1  Умова відсутня . Газоочистне устаткування відсутнє.

2. Виробничий контроль
2.1  Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:
2.1.1  Періодичний моніторинг: 
2.1.1.1 Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів
2.1.1.2 Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду
2.1.1.3 Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів
2.1.1.4. Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів
2.2  Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
2.2.1  У випадку газів (окрім продуктів спалювання): температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).
2.2.2  У випадку газоподібних продуктів спалювання: 3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню для твердого палива; 15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів
2.3  Суб’єкт господарювання  повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Державної екологічної інспекції в Чернігівській області.

3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
3.1 Суб’єкт господарювання повинен направляти повідомлення як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до Державної екологічної інспекції у Чернігівської області як можливо скоріше після того, як відбувається щось з наступного:
3.1.1 Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.
3.1.2 Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати  обладнання.
3.1.3 Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося, та заходи, вжиті до охорони атмосферного повітря та ліквідації причин і наслідків його забруднення.
3.2 У разі аварії, що спричинила забруднення навколишнього природного середовища, суб'єкт господарювання зобов'язаний негайно приступити до ліквідації її наслідків та повідомити про аварію і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, відповідній обласній державній адміністрації.
3.3  Інформування та підготовка персоналу. Суб’єкт господарювання повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).
3.4  Обов’язки. Суб’єкт господарювання повинен забезпечити, щоб відповідальна особа за охорону навколишнього природного середовища була доступна на об’єкті в будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

4. До неорганізованих джерел викидів
Джерела неорганізовані - відсутні.

Популярне резюме вищевикладеного для подачі в засоби масової інформації для ознайомлення з громадськістю

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», 
(скорочене найменування – АТ «ОТКЕ»)
Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 03357671
Місце знаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адрес електронної пошти суб’єкта господарювання - 14000, м. Чернігів вул. Реміснича, 55б.          Тел. (0462) 77-43-24, E-mail: office.otke@ukr.net
Мета отримання дозволу на викиди -  отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта другої групи.  
Основною діяльністю АТ «ОТКЕ» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
Вид діяльності не відноситься до категорій видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». 
Місце знаходження об’єкта/ промислового майданчика: Котельня по вул. Чернігівська, 5-А, м. Бахмач, Ніжинський район, Чернігівська область, 16500. 
Предметом діяльності котельні  АТ «ОТКЕ» є постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.
На території котельні встановлено: газові котли, дизельний генератор, та допоміжне обладнання, призначене для обслуговування та забезпечення технологічного процесу.
Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від об’єкта становить 4,2725 т/рік,  викид парникових газів: оксид діазоту (N2O) – 0,002 т/рік, вуглецю діоксид (СО2) – 757,438 т/рік. Обсяги викидів забруднюючих речовин: ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть) – 0,000001 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 1,220 т/рік, оксид вуглецю – 3,011 т/рік, сірки діоксид – 0,018 т/рік, метан – 0,013 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,010 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - 0,0005т/рік. 
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не розроблялись.
Перевищення нормативів викидів відсутнє. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись. 
Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів – не проводилося (скорочення викидів не потребує).
Пропозиції щодо дозволених обсягів  викидів відповідають законодавству. В процесі роботи  підприємства дотримуються встановлені нормативи та немає перевищення гранично - допустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межах санітарно-захисної зони. Дозволені обсяги викидів пропонується встановити на рівні затверджених нормативів.
З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього повідомлення до: Чернігівської обласної державної адміністрації: 14000, м.Чернігів, вул. Шевченка, 7, тел. (0462)  67-50-71, 67-50-58, е-mail: post@regadm.gov.ua.


