[bookmark: _Toc182404856]Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості
[bookmark: n174]
Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТАЖ-7», ТОВ «АВАНТАЖ-7»
[bookmark: n175]Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 42435174
[bookmark: n176]Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, м. Вінниця, вул. Сковороди Григорія, буд.10, офіс 49, Телефон: (044) 502-99-08, e-mail: kv_azs_47@avantage7.com.ua.
[bookmark: n177]Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика: 17542, Чернігівська обл., Прилуцький район. с. Сухополова, вул. Чернігівська, буд. 47а.
[bookmark: n178]Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля: об’єкт не підлягає ОВД.
[bookmark: n179][bookmark: _Hlk229392091][bookmark: n180]Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта: Основна сфера діяльності  підприємства - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. Неспеціалізована оптова торгівля. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Роздрібна торгівля пальним. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах. Складське господарство. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Будівництво житлових і нежитлових будівель. Виробництво продуктів нафтоперероблення. Рекламні агентства. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
[bookmark: _Hlk215754629]Автомобільний заправний комплекс призначений для приймання, зберігання і заправки автотранспорту скрапленим вуглеводневим газом (суміш пропану та бутану) та нафтопродуктами (бензин і ДП).
До складу автозаправного комплексу входить: 
операторська; 	
наземний модульний паливний резервуар з дизельним паливом та бензином марки А-95 по 10 м3 кожний модуль - РГСП-20.1.2 СОУ МПП 71.120.217.2009р.; 
одна паливороздавальна колонка ДП та бензину марки А-95 Shelf 100-50-2-1-2 та паливороздавальна колонка СНГ Астра продуктивністю до 50 л/хв; 
підземна ємність скрапленого вуглеводневого газу - 25,0 м3.
Постачання палива на АЗС здійснюється автотранспортом. Герметичний злив палива з автоцистерн у наземний модульний резервуар здійснюється через два люки, окремо ДП та бензин. Заповнення резервуару підтримується на рівні 80%. Об'єм резервуару з ДП - 10 м3, об’єм резервуару з бензином - 10 м3.
Відпуск нафтопродуктів з резервуару у транспортні засоби здійснюється паливороздавальною колонкою Shelf 100-50-2-1-2 з двома окремими пістолетами для відпуску ДГІ та бензину.
Для зменшення втрат від «великих» (при заповненні або спорожненні резервуарів) і «малих» (при зміні температури палива в резервуарах) дихань, передбачені дихальні клапани типу СМДК-50, для запобігання надмірного підвищення тиску або розрідження всередині резервуарів.
Приймання, зберігання та відпуск ДП та бензину супроводжується викидом в атмосферне повітря компонентів дизельного палива та бензину - вуглеводних граничних С12-С19 та ароматичних, сірководню та бензину.
На АЗК здійснюються наступні технологічні операції:
•	приймання СВГ з автомобільних цистерн у підземну ємність;
•	зберігання СВГ;
•	заправлення СВГ автотранспортних засобів через паливороздавальну колонку.
Злив газу з автомобільних транспортних цистерн здійснюється по шлангу рідкої фази через клапан зливний з краном. Після зняття заправної струбцини автозаправника в повітря неорганізовано викидаються компоненти скрапленого вуглеводневого газу з порожнин струбцини. При зберіганні скрапленого газу в ємності існують природні втрати через арматуру (засувки, фланці, ущільнення насосів, клапани), а також періодично раз в рік провадяться випробовування запобіжного клапана ємності.
Відпуск газу в балони газобалонних автомобілів здійснюється через паливороздавальну колонку Астра на якій можливе одночасне обслуговуванням двох автомобілів. При заправленні автотранспорту після зняття заправної струбцини в повітря викидаються компоненти СВГ.
В атмосферу викидаються компоненти скрапленою вуглеводневого газу - пропан та бутан.
Річний обсяг палива складає:
•	бензину А-92 – 200 000 л/рік;
•	дизпалива – 200 000 л/рік;
•	зрідженого природного газу – 365 000 л/рік.
Забезпечення аварійного електроживлення на АЗК здійснюється шляхом експлуатації дизельгенератора марки SENCI модель SCDE25YS потужністю 19,8 кВт , витрати палива – 5,5 л/год, час роботи дизельгенератора – 600 год/рік.
Кількість джерел викидів на об’єкті, що розглядаються, становить 10 шт.
Технологічні зв’язки на підприємстві 
Відсутні.

Виробнича потужність підприємства становить: (за кількістю автозаправок на годину) 80 од/год., 350 од/добу.

Перелік видів продукції, що випускається на об`єкті/промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві
Продукція (готова продукція у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві) наведена в таблиці 2.2.1.
Таблиця 2.2.1 – Перелік видів продукції, що випускається на об’єкті / промисловому майданчику, у тому числі продукції переділів, що використовується у власному виробництві
	№ з/п
	Вид продукції
	Річний випуск, м3

	1
	2
	3

	1
	Дизельне паливо
	Заправка а/т 200 м3

	2
	Бензин
	Заправка а/т 200 м3

	3
	СВГ
	Заправка а/т 365 м3



Матеріальні баланси
Матеріальні баланси в розрізі виробничого процесу чи окремої операції наведені в таблиці 14.1. 
Найменування виробничого процесу чи окремої операції у розрізі яких складений матеріальний баланс: 
Промислові процеси та використання продукції. 
[bookmark: _Hlk216191264]Енергетика. Неорганізовані викиди, які виникають в процесі використання палива. Код 1.В.а.v  Розподіл нафтопродуктів. 050503- Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)
Таблиця 14.1- Матеріальний баланс 
	Вхід
	Вихід

	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік
	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік (Гкал/рік)
(Од/рік)

	Дизельне паливо
	200 м3
	Дизельне паливо
	200 м3

	Бензин А-95 
	200 м3
	Бензин А-95 та А-92
	200 м3

	СВГ
	365 м3
	СВГ
	365 м3

	
	
	Викиди бутану
	0,823120

	
	
	Викиди пропану
	0,647746

	
	
	Викиди вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,092883

	
	
	Викиди  бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)
	0,316362


Енергетика. Спалювання. Мале спалювання. - Стаціонарні двигуни. Код 1.А.4.а/020105
Таблиця 2.3.5- Матеріальний баланс для дизельного генератора
	Вхід
	Вихід

	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік
	Найменування матеріалу
	Кількість, т/рік

	Дизельне паливо
	2,84
	Викиди оксиди азоту
	0,140596

	
	
	Викиди оксиду вуглецю
	0,114055

	
	
	Викиди вуглецю діоксид
	8,966919

	
	
	Викиди речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	0,013158

	
	
	Викиди азоту(1) оксид (N2O)
	0,000073

	
	
	Викиди метан
	0,000363

	
	
	Викиди діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки
	0,002033

	
	
	Викиди НМЛОС
	0,001210

	
	
	Електроенергія
	11,88 МВт/рік


Перелік та опис виробництв, виробничих процесів, технологічних процесів, технологічного устаткування об’єкта/промислового майданчика
[bookmark: _Hlk216191278]Автомобільний заправний комплекс призначений для приймання, зберігання і заправки автотранспорту скрапленим вуглеводневим газом (суміш пропану та бутану) та нафтопродуктами (бензин і ДП).
До складу автозаправного комплексу входить: 
операторська; 	
наземний модульний паливний резервуар з дизельним паливом та бензином марки А-95 по 10 м3 кожний модуль - РГСП-20.1.2 СОУ МПП 71.120.217.2009р.; 
одна паливороздавальна колонка ДП та бензину марки А-95 Shelf 100-50-2-1-2 та паливороздавальна колонка СНГ Астра продуктивністю до 50 л/хв; 
підземна ємність скрапленого вуглеводневого газу - 25,0 м3.
Постачання палива на АЗС здійснюється автотранспортом. Герметичний злив палива з автоцистерн у наземний модульний резервуар здійснюється через два люки, окремо ДП та бензин. Заповнення резервуару підтримується на рівні 80%. Об'єм резервуару з ДП - 10 м3, об’єм резервуару з бензином - 10 м3.
Відпуск нафтопродуктів з резервуару у транспортні засоби здійснюється паливороздавальною колонкою Shelf 100-50-2-1-2 з двома окремими пістолетами для відпуску ДГІ та бензину.
Для зменшення втрат від «великих» (при заповненні або спорожненні резервуарів) і «малих» (при зміні температури палива в резервуарах) дихань, передбачені дихальні клапани типу СМДК-50, для запобігання надмірного підвищення тиску або розрідження всередині резервуарів.
Приймання, зберігання та відпуск ДП та бензину супроводжується викидом в атмосферне повітря компонентів дизельного палива та бензину - вуглеводних граничних С12-С19 та ароматичних, сірководню та бензину.
На АЗК здійснюються наступні технологічні операції:
•	приймання СВГ з автомобільних цистерн у підземну ємність;
•	зберігання СВГ;
•	заправлення СВГ автотранспортних засобів через паливороздавальну колонку.
Злив газу з автомобільних транспортних цистерн здійснюється по шлангу рідкої фази через клапан зливний з краном. Після зняття заправної струбцини автозаправника в повітря неорганізовано викидаються компоненти скрапленого вуглеводневого газу з порожнин струбцини. При зберіганні скрапленого газу в ємності існують природні втрати через арматуру (засувки, фланці, ущільнення насосів, клапани), а також періодично раз в рік провадяться випробовування запобіжного клапана ємності.
Відпуск газу в балони газобалонних автомобілів здійснюється через паливороздавальну колонку Астра на якій можливе одночасне обслуговуванням двох автомобілів. При заправленні автотранспорту після зняття заправної струбцини в повітря викидаються компоненти СВГ.
В атмосферу викидаються компоненти скрапленою вуглеводневого газу - пропан та бутан.
Річний обсяг палива складає:
•	бензину А-92 – 200 000 л/рік;
•	дизпалива – 200 000 л/рік;
•	зрідженого природного газу – 365 000 л/рік.
Забезпечення аварійного електроживлення на АЗК здійснюється шляхом експлуатації дизельгенератора марки SENCI модель SCDE25YS потужністю 19,8 кВт , витрати палива – 5,5 л/год, час роботи дизельгенератора – 600 год/рік.
Кількість джерел викидів на об’єкті, що розглядаються, становить 10 шт.
[bookmark: _Hlk229409041]Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря є:
Джерела викидів № 1  – Організовані (дихальні клапани ємностей з бензином).
Очікувані викиди: бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець).
Джерело викидів № 2 – Організоване (дихальний клапан ємності з ДП).
Очікувані викиди: вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець.
Джерела викидів № 3– Неорганізовані (пістолети ПРК ДП).
Очікувані викиди:  вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець.
Джерела викидів № 4– Неорганізовані (пістолети ПРК бензин А-95).
Очікувані викиди: бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець  пропан, бутан.
Джерело викидів № 5 – Неорганізоване (вузол зливу ЗВГ).
Очікувані викиди: пропан, бутан.
Джерело викидів № 6 – Організоване (дихальний клапан ємності з ЗВГ).
Очікувані викиди: пропан, бутан.
Джерело викидів № 7 – Організоване (ємність зберігання ЗВГ).
Очікувані викиди: пропан, бутан.
Джерело викидів № 8 – Організоване (пістолети ПРК ЗВГ).
Очікувані викиди: пропан, бутан.
Джерело викидів № 9 – Організоване (пістолети ПРК ЗВГ).
Очікувані викиди: пропан, бутан.
Джерело викидів № 10 – Організоване (дизельгенератор ).
Очікувані викиди: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, НМЛОС, метан, азоту (1) оксид [N2O], вуглецю діоксид.
Блок – схема виробничого процесу

Блок-схема виробничого процесу


ПРК

Підземні резервуари для зберігання ЗВГ

                                                                                                                  викиди ЗР в атм. пов.
нафтопродукти ЗВГ


                                                                                      відпуск н/п та СВГ споживачам
                 



[bookmark: _Hlk216191287]Блок-схема виробничого процесу


Вироблення електроенергії

                                                                                                     Викиди ЗР в атм. пов.Дизельний генератор 

Дизельне паливо


                                                                                    Забезпечення приміщень
                                                                                     електроенергією

Опис та місцезнаходження виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування із зазначенням номерів джерел викидів, які відносяться до основних джерел викидів
На підприємстві відсутні виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології  та методи керування.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: 
Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
	[bookmark: _Hlk216191580]Порядковий номер
	Забруднююча речовина
	Фактичний обсяг викидів (т/рік)*
	Потенційний обсяг викидів
(т/рік)
	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)

	
	Код
	Найменування
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	03000 
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
	-
	0,013
	

	1
	03000 
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
	-
	0,013
	3

	
	04000
	Сполуки азоту
	-
	0,141
	

	2
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO2]
	-
	0,141
	1

	3
	04002
	Азоту (I) оксид [N2O]
	-
	0,000
	0,1

	
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	-
	0,002
	

	4
	05001
	Сірки діоксид
	-
	0,002
	1,5

	
	06000
	Оксид вуглецю
	-
	0,114
	

	5
	06000
	Оксид вуглецю
	-
	0,114
	1,5

	
	07000
	Вуглецю діоксид
	-
	8,967
	

	6
	07000
	Вуглецю діоксид
	-
	8,967
	500

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	1,881
	1,5

	7
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	0,001
	1,5

	8
	11000
	Бутан
	-
	0,823
	1,5

	9
	11000
	Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)
	-
	0,316
	1,5

	10
	11000
	Вуглеводні  насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	-
	0,093
	1,5

	11
	11000
	Пропан
	-
	0,648
	1,5

	
	12000
	Метан
	-
	0,000
	

	12
	12000
	Метан
	-
	0,000
	10

	Усього для підприємства
	-
	11,119
	

	Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин

	
	03000 
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
	-
	0,013
	

	1
	03000 
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
	-
	0,013
	3

	
	04000
	Сполуки азоту
	-
	0,141
	

	2
	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO2]
	-
	0,141
	1

	
	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	-
	0,002
	

	3
	05001
	Сірки діоксид
	-
	0,002
	1,5

	
	06000
	Оксид вуглецю
	-
	0,114
	

	4
	06000
	Оксид вуглецю
	-
	0,114
	1,5

	Усього
	-
	0,270
	

	Перелік небезпечних забруднюючих речовин

	
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	1,881
	1,5

	1
	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	-
	0,001
	

	2
	11000
	Пропан
	-
	0,648
	

	3
	11000
	Бутан
	-
	0,823
	

	4
	11000
	Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець) 
	-
	0,316
	

	5
	11000
	Вуглеводні  насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	-
	0,093
	

	Усього
	-
	1,881
	

	Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об’єкта / промислового майданчика

	
	07000
	Вуглецю діоксид
	-
	8,967
	

	1
	
	Вуглецю діоксид
	-
	8,967
	500

	
	12000
	Метан
	-
	0,000
	

	2
	12000
	Метан
	-
	0,000
	10,0

	Усього
	-
	8,967
	

	Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць

	
	04000
	Сполуки азоту
	-
	0,000
	

	1
	04002
	Азоту (1) оксид [N2О]
	-
	0,000
	0,1

	
	07000
	Вуглецю діоксид
	-
	8,967
	

	2
	07000
	Вуглецю діоксид
	-
	8,967
	500

	Усього
	-
	8,967
	




Характеристика установок очистки газів
	Номер джерела викиду 
	Найменування ГОУ
	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка
	Ступень
очищення
	Назва та тип установки
очистки
газу
	На вході в ГОУ
	На виході з ГОУ
	Ступінь очищення газу,%

	
	
	
	
	
	об’ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	об’ємна витрата
газопилового потоку,
м3/с
	масова концентрація, мг/ м3
	масова витрата, г/с
	

	
	
	CAS N/ CAS
	код
	найменування
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Устаткування очистки газів відсутнє



Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об’єкта / промислового майданчика
	[bookmark: _Hlk216191613]Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000 
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
	0,013

	03000 
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
	0,013

	04000
	Сполуки азоту
	0,141

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO2]
	0,141

	04002
	Азоту (I) оксид [N2O]
	0,000

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,002

	05001
	Сірки діоксид
	0,002

	06000
	Оксид вуглецю
	0,114

	06000
	Оксид вуглецю
	0,114

	07000
	Вуглецю діоксид
	8,967

	07000
	Вуглецю діоксид
	8,967

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	1,881

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,001

	11000
	Пропан
	0,648

	11000
	Бутан
	0,823

	11000
	Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець) 
	0,316

	11000
	Вуглеводні  насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,093

	12000
	Метан
	0,000

	12000
	Метан
	0,000

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	11,119









[bookmark: n181]Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
[bookmark: _Hlk216191621]Енергетика. Неорганізовані викиди, які виникають в процесі використання палива. Код 1.В.а.v  Розподіл нафтопродуктів. 050503- Станції обслуговування (включаючи заправку автомобілів)
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	1,880

	11000
	Пропан
	0,648

	11000
	Бутан
	0,823

	11000
	Бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець) 
	0,316

	11000
	Вуглеводні  насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець
	0,093

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	1,880





Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)
Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
[bookmark: _Hlk216191637]Енергетика. Спалювання. Мале спалювання. - Стаціонарні двигуни. Код 1.А.4.а/020105
	Забруднююча речовина
	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками

	код
	найменування
	

	1
	2
	3

	03000 
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
	0,013

	03000 
	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) 
	0,013

	04000
	Сполуки азоту
	0,141

	04001
	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) [NO + NO2]
	0,141

	04002
	Азоту (I) оксид [N2O]
	0,000

	05000
	Діоксид та інші сполуки сірки
	0,002

	05001
	Сірки діоксид
	0,002

	06000
	Оксид вуглецю
	0,114

	06000
	Оксид вуглецю
	0,114

	07000
	Вуглецю діоксид
	8,967

	07000
	Вуглецю діоксид
	8,967

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,001

	11000
	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
	0,001

	12000
	Метан
	0,000

	12000
	Метан
	0,000

	00000
	Усього для об’єкта / промислового майданчика
	9,238


[bookmark: n182]
Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання): Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 заходи, щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва для об’єктів 3 групи не передбачаються. 

Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання). 
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин
	[bookmark: n310]Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)
	Найменування заходу
	Строк виконання заходу
	Номер джерела викиду на карті-схемі
	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн
	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу,
т/рік

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Заходи не передбачені


[bookmark: n311][bookmark: n313]
Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря
	Найменування об’єкта підвищеної небезпеки
	Місцезнаходження об’єкта підвищеної небезпеки
	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що тимчасово або постійно використовуються, переробляються, виготовляються, транспортуються, зберігаються на об’єкті
	Індивідуальна назва, клас небезпечних речовин та категорія небезпеки, за якими проводилася ідентифікація об’єкта
	Найменування забруднюючих речовин, які у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря
	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Заходи не передбачені



[bookmark: n314]Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: природоохоронні заходи дотримуються у відповідності до вимог ст.10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря»
[bookmark: n184]
Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству. 
Згідно «Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами»», затвердженої наказом Наказом № №448 Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023, доцільність проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин на ЕОМ проводиться відповідно до вимог п. 5.21 ОНД-86. Згідно проведеного розрахунку доцільності проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин розсіювання проводилось для таких речовин: оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид  азоту. Для розрахунку прийнято  точки, на межі нормативної санітарно-захисної зони по чотирьох сторонах світу (точка №1 – північний напрямок, точка №2 – східний, точка №3 – південний, точка №4 – західний).
Аналіз розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з урахуванням новостворених джерел викидів показав, що створювані максимальні значення приземних концентрацій забруднюючих речовин, без та з урахуванням фонових концентрацій (у частках ГДКм.р. для населених місць) та рози вітрів на межі СЗЗ, не перевищують санітарно-гігієнічні нормативи.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів, та пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів
Основні джерела викидів на проммайданчику ТОВ «АВАНТАЖ-7» відсутні
Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів
Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 1
Місце розташування джерела викиду:	Дихальний клапан 

· для ЗР бензин (нафтовий, малосiрчистий, у перерахунку на вуглець) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються так як вони не підлягають регулюванню.

Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 2
Місце розташування джерела викиду:	Дихальний клапан 

· для ЗР вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК 26511 і ін.) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються так як вони не підлягають регулюванню.


Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 5
Місце розташування джерела викиду:	Вузол зливу ЗВГ 
· [bookmark: _Hlk216192038]для ЗР пропан, бутан нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються так як вони не підлягають регулюванню.

Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 6
Місце розташування джерела викиду:	Дихальний клапан 

· для ЗР пропан, бутан нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються так як вони не підлягають регулюванню.

Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 7
Місце розташування джерела викиду:	Ємність зберігання ЗВГ 

· для ЗР пропан, бутан нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються так як вони не підлягають регулюванню.


Номер джерела викиду на карті-схемі:		№ 10
Місце розташування джерела викиду:		Труба від дизельного генератора SENCI модель SCDE25YS потужністю 19,8 кВт
Для речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом встановлено норматив граничнодопустимого викиду

	Найменування забруднюючої речовини
	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства,
мг/м3
	Затверджений граничнодопустимий викид,
мг/м3
	Термін досягнення затвердженого значення

	1
	2
	3
	4

	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом
	150
	150
	з дати видачі дозволу



Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величини масової витрати (г/с):
- оксид вуглецю 0,018769 г/с з дати видачі дозволу;
- оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту 0,026064 г/с з дати видачі дозволу;
- діоксид сірки (діоксид та триоксид) в перерахунку на діоксид сірки 0,000335 г/с з дати видачі дозволу.

Неорганізовані джерела викидів (джерела викидів № 3, 4, 8, 9) не нормуються, їх регулювання здійснюється шляхом встановлення умов.
Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання
	Номер джерела викиду
	Джерело утворення
	Назва забруднюючої речовини
	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м-3
	Періодичність вимірювання
	Методика виконання вимірювань
	Місце відбору проб

	
	найменування, марка, вид палива
	номер
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Окремі типи обладнання, на якому встановлені технологічні нормативи викидів, на підприємстві відсутні



Дозволені обсяги залпових викидів
	Номер джерела викиду
	Забруднююча речовина
	Максимальна масова концентрація, мг/м-3
	Потужність викиду
	Періодичність, раз/доба, місяць, рік
	Тривалість викиду, хвилин, годин
	Річна величина залпових викидів, т/рік

	
	Код
	найменування
	
	г/с
	кг/год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Джерела залпових викидів відсутні



[bookmark: n149]
Пропозиції, щодо умов, які встановлюються в дозволі на викиди

[bookmark: _Hlk215753939]1. Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 Ні для одного з вказаних дозволених видів викидів в атмосферу не повинні перевищуватися гранично допустимі рівні викидів, наведені в розділі 3 додатку до Дозволу. Інших викидів в атмосферу, що чинять суттєвий вплив на навколишнє середовище, бути не повинно.
1.2 Гранично допустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
1.2.1 У випадку газів (окрім продуктів спалювання):
	а)  Температура: 273К, тиск: 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості).
1.2.2 У випадку газоподібних продуктів спалювання:
	а)  3% кисню для рідкого та газоподібного палива, 6% кисню  для твердого палива.
	б)  15% кисню для газових турбін та дизельних двигунів
1.3 Моніторинг і аналіз для кожного окремого виду викидів в атмосферу повинні робитися відповідно до Умови 2. Звіт про результати моніторингу повинен надаватися Департаменту щорічно.
1.4 Державна статистична звітність про охорону атмосферного повітря за формами №2-ТП (повітря) – річна на «Звіт про охорону атмосферного повітря» повинні надаватися в строки, визначені законодавством.
1.5. При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва, підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України

2. До технологічного процесу
2.1 Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті проводились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.
2.2 Усі роботи на підприємстві повинні здійснюватись відповідно до затверджених технологічних документів. Використовувати сировину та матеріали відповідно до ДСТУ, ТУ і т.п., з додержанням вимог чинного природоохоронного законодавства України.
2.3 В технологічному процесі застосовувати сировину та матеріали які мають відповідний сертифікат якості та гігієнічні висновки Держпродспоживслужби.
2.4 Ведення технологічного процесу та обслуговування обладнання в суворій відповідності з керівництвом по експлуатації, проектною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки.
2.5 До експлуатації котельних агрегатів допускається штатний персонал, який має необхідну технічну підготовку та періодично, за планом, проходить перевірку знань щодо експлуатації технологічного обладнання.
2.6 Всі пуски та зупинки паливовикористовуючого обладнання повинні фіксуватися в робочих відомостях затвердженої форми.

3. До обладнання та споруд
3.1.При проведенні реконструкції, модернізації, введенні нових потужностей виробництва підприємство повинно керуватися чинним природоохоронним законодавством України.
3.2 Для зменшення втрат сировини та запобіганню викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин на усьому ланцюгу технологічного процесу необхідно проводити технічний огляд та контроль за герметичністю обладнання.
3.3 Експлуатація технологічного обладнання підприємства повинна здійснюватись згідно з вимогами технічної документації по його застосуванню (технічних паспортів), які надаються виробником обладнання, що унеможливлює імовірне виникнення нештатних ситуацій.
3.4 Стежити за герметичністю обшивки енергетичних установок, вибухових клапанів, зварних сполучень технологічних трубопроводів, регулярно усувати присоси повітря через обшивку установок, повітропроводів і газоходів.
3.5 Проводити плановий огляд паливовикористовуючих приладів і мереж персоналом служби експлуатації.
3.6 Щоденно, перед початком роботи, проводити візуальний огляд обладнання та блокуючих пристроїв, огляд цілісності трубопроводів, щільності фланцевих з’єднань, електрокомунікацій, стан та працездатність припливно-витяжної та аварійної вентиляції тощо.
3.7 При виявленні перед початком роботи або під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та засобах індивідуального або колективного захисту, необхідно зупинити роботу, вимкнути обладнання, прилади і повідомити про це керівника робіт для вжиття заходів щодо їх усунення.

4. До очистки газопилового потоку
4.1. Умова не встановлюється

5 Умова 2. Виробничий контроль
5. 1	 Граничнодопустимі викиди в атмосферу в рамках дозволу повинні тлумачитися наступним чином:
5.1.1. Періодичний моніторинг:
а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких величини не повинні перевищувати граничнодопустиму дозволених викидів.
	б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.
в) Граничнодопустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на величину відповідної масової витрати. Не один з визначених таким чином показників не повинен перевищувати гранично допустиму величину інтенсивності викидів.
г) Для всіх інших параметрів, не один із середніх показників за 20 хвилин не повинен перевищувати гранично допустиму величину дозволених викидів.
5.2. Граничнодопустимі концентрації для викидів в атмосферу, встановлені в Дозволі, повинні досягатися без розбавлення повітрям та повинні ґрунтуватися на величинах обсягу газів, призведених до наступних нормальних умов:
- у випадку газів (окрім продуктів спалювання): температура 273 К, тиск 101,3 кПа (без виправлень на вміст кисню та вологості);
- у випадку газоподібних продуктів спалювання: температура: 273 К, тиск: 101,3 кПа, сухий газ; 3 % кисню для газоподібного та рідкого палива, 6% кисню для твердого палива, 15% кисню для газоподібних турбін та дизельних двигунів.
5.3 Оператор повинен проводити відбір проб, аналіз, вимірювання, дослідження, обслуговування та калібрування відповідно до розділу 5 і Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням затверджених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди.
5.4 У випадках коли змішування перед викидом може впливати на можливість вимірювання параметру, тоді даний параметр може визначатися перед змішуванням (за умовою попереднього письмового дозволу Департаменту).
5.5 Повинно бути забезпечено необхідне технічне обслуговування устаткування для моніторингу для того, щоб моніторинг давав точні дані про викиди забруднюючих речовин.
5.6 Після аналізу результатів випробувань, частота, методи та перелік робіт з моніторингу, відбору проб та аналізу, приведені в Дозволі, повинні коректуватися при умові попереднього письмового дозволу Департаменту.
5.7 Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ до точок відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробо відбору та моніторингу відповідно до вимог Департаменту.

6 Умова 3 До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
6.1 Суб’єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Департамент або в інший підрозділ Департаменту як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:
6.1.1 Будь-яка аварія, що може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості  складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.
6.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в попередньому пункті даної умови. В повідомленні, яке надається Департаменту, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.
6.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися Департаменту в якості складової частини Річного екологічного звіту.
6.4 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.
6.5 План природоохоронних заходів та цільових показників. Оператор повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний План повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей План повинен охоплювати п’ятилітній період. План повинен щорічно переглядатися, а про внесенні до нього доповнення необхідно інформувати Департамент для узгодження таких доповнень. 
6.6 Інформування та підготовка персоналу. Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. 

[bookmark: n155][bookmark: n156][bookmark: n157]7 Вимога 1. До неорганізованих джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу
7.1 Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, запірної арматури із записом в оперативному журналі, відображати в журналі параметри процесів перекачування і зберігання палива.
7.2 Перед пуском в роботу необхідно перевіряти герметичність обладнання, арматури, трубопроводів. При виявленні пропусків негайно вживати заходи щодо їх усунення.
7.3 Вся запірна арматура повинна утримуватись у справному стані і забезпечувати швидке та надійне припинення надходження або витікання палива.
7.4 Забороняється експлуатація несправних паливо роздавальних колонок та резервуарів. Резервуари підлягають періодичному опосвідченню із складанням відповідного акту.

